E’ possibile avere su Plena 6 zone più di 480 W di amplificazione ?

Si . Esempio con 3 boosters + sintolettore + message manager

1. Collegare da uscita master out XLR il + al 100V Z1 e – a 0V della Z1 del Preamplificatore

(sbilancio XLR-> 2 conduttori e porto il segnale 0dB 1V  direttamente alla selezione zone)

come? + del XLR su +(centrale) RCA , mettere in corto – del XLR con ground e collegare a calza RCA

2. Collego 100V Z1 dal preamplificatore all’ingresso (line in XLR +) del booster1 Plena e 0V Z1 dal preamplificatore all’ingresso (line in XLR -) dello stesso booster1

3. Collego uscita linea altoparlanti al booster1 0-100V

4. Collego 100V Z2 dal preamplificatore all’ingresso (line in XLR +) del booster2 Plena e 0V Z2 dal preamplificatore all’ingresso (line in XLR -) dello stesso booster2

5. Collego uscita linea altoparlanti al booster2 0-100V
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ZONA 1 120W





ZONA 2 240W





ZONA 3 480W








