PREMESSE E NORMATIVE

SISTEMI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA D’INCENDIO

1.0 - Premessa

Questa specifica fornisce i requisiti essenziali per un sistema di rivelazione  incendio.

Il sistema dovrà prevedere tutti gli elementi obbligatori per la Normativa EN54-1 quali una centrale, dispositivi periferici di rivelazione e di segnalazione incendio ed inoltre dovrà prevedere tubazioni e cavi secondo le Normative vigenti quali la CEI 64-8 e tutti gli accessori necessari per fornire un sistema operativo completo.

2.0 - Certificazioni

Le centrali e le apparecchiature periferiche dovranno essere conformi ai seguenti normative:

· EN 54: 

· parte 2: centrale di controllo allarme

· parte 3: dispositivi sonori di allarme incendio

· parte 4: alimentazioni

· parte 5: rivelatori automatici puntiformi di calore

· parte 7: rivelatori automatici puntiformi di fumo

· parte 10: rivelatori di fiamma 

· parte 11: dispositivi manuali di allarme
 

- VDS 

L’impianto dovrà essere realizzato in conformità alla Normativa UNI 9795 vigente od in caso d’utilizzo di apparecchiature non considerate in tale testo si dovranno utilizzare altre Normative esistenti quali le VDS o le raccomandazioni presenti nelle EN 54 parte 13 e 14 per motivare le scelte di protezione attuate.

3.0 - Documentazione

Il fornitore dovrà esibire una documentazione completa che illustri  il tipo, le dimensioni, la capacità nominale, l’utilizzo tipico, il nome del  costruttore, le fotografie e/o le schede tecniche  di tutte  le apparecchiature. Il fornitore dovrà sottoporre all'approvazione del cliente il lay-out completo dell'intero sistema,  mostrando i collegamenti di tutte le apparecchiature e dovrà includere i manuali di  installazione ed uso.

4.0 – Requisiti generali

Tutte le  apparecchiature ed i materiali  dovranno possedere il marchio CE e tutti i componenti  ed i sistemi  dovranno essere progettati per un funzionamento continuativo senza produzione di calore,  peggioramenti nel funzionamento o delle prestazioni. Inoltre tutte le apparecchiature, i materiali, gli accessori, i dispositivi e gli altri componenti inclusi in questa specifica, sui disegni e sulle specifiche installative dovranno essere i  migliori adatti al loro uso e dovranno essere forniti da un  singolo fabbricante o, se forniti da fabbricanti diversi, dovranno  essere riconosciuti come compatibili da entrambi i fabbricanti.

L’impianto dovrà inoltre essere realizzato a regola d’arte e comunque nel rispetto del progetto. Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità come da Legge 46/90 e suo Decreto attuativo.

