SISTEMA DI SUPERVISIONE

Generalità:

Il sistema è costituito da un computer a singola postazione o multiterminale per la supervisione, la gestione ed il comando di sottosistemi quali:

- rivelazione incendio

- antintrusione

- controllo accessi

- TVCC

- controlli tecnologici.

Questi deve poter essere in grado di essere configurato in base alle differenti esigenze e deve permettere la configurazione singola dei differenti terminali di lavoro. Il sistema deve essere disponibile in tre differenti versioni quali:

- Automation, per impianti di piccole e medie dimensioni con postazione singola

- Compact, per impianti di medie dimensioni con postazione singola e con gestione della TVCC

- Modulare, per impianti di grandi dimensioni con possibile funzionamento a multiterminale.

Caratteristiche versioni:

Automation: la versione base permette un’unica postazione e la supervisione di 4 sottosistemi con massimo 5000 punti. Tale sistema permette comunque una personalizzazione della configurazione di base.

Compact: caratteristiche identiche alla versione precedente, ma con la possibilità di interfacciare un  sistema TVCC.

Modulare: questa versione permette la gestione a multiterminale e consente la differenziazione dell’utilizzo delle singole postazioni. Tale configurazione permette la connessione di un numero molteplice di sottostazioni con un massimo di 65000 punti e permette la gestione di sistemi di altri costruttori.

Caratteristiche minime del supervisore:

Processore



Pentium III, 500MHz o superiore

Sistema operativo


Windows NT 4.0 SP6, XP professional

RAM




128 MB o superiore 

Scheda grafica


Scheda AGP-VGA con almeno 64K a colori

Disco fisso



2GB o superiore formattato NTFS

Caratteristiche del sistema Automation:

· Postazione di supervisione singola

· Possibile collegamento di 4 sottosistemi

· Gestione fino ad un massimo di 5000 punti di segnalazione

· Possibile scelta tra una prima visualizzazione in forma grafica o in forma di testo

· Gestione di un numero illimitato di mappe grafiche e livelli di zoom

· Segnalazioni configurabili e differenziabili in funzione di parametri quali: stato, indirizzo,   appartenenza geografica o tempo

· Registrazione di tutte le variazioni di stato con stampa di rapporti e statistiche

· Gestione di un archivio recente in forma di agenda e di un archivio generale per realizzazione di statistiche

· La programmazione del sistema deve poter permettere l’acquisizione dei dati dei punti grazie al software di programmazione dei sottosistemi

· Differenti livelli d’accesso con più utenti e relativa gestione del cambio operatore

· Possibile implementazione di files audio per una più facile gestione del sistema

· Gestione degli allarmi in funzione delle priorità a loro assegnate e possibile raggruppamento degli allarmi in funzione della tipologia degli stessi

· In funzione dell’area di provenienza delle segnalazioni il sistema deve permettere di suggerire i comandi più indicati

· Il sistema deve potere permettere una postazione con 2 schermi (uno per i testi, il secondo per la visualizzazione grafica)

· Navigazione grafica facilitata con possibile programmazione di pulsanti grafici per visualizzazione grafica immediata e possibile comando diretto sull’icona del punto visualizzato

· Possibilità di comandi automatici o semiautomatici in funzione del punto, del tipo d’evento o dell’ora

· Il sistema deve poter inviare SMS a cellulari o cerca persone, come pure poter inviare testi e mappe tramite fax.

Caratteristiche del sistema Compact:

· Postazione di supervisione singola

· Possibile collegamento di 4 sottosistemi

· Gestione fino ad un massimo di 5000 punti di segnalazione

· Gestione e visualizzazione video di massimo 4 telecamere collegate direttamente al sistema o tramite matrice video

· Il sistema deve poter comandare delle telecamere autonome direttamente o tramite matrice

· Possibile scelta tra una prima visualizzazione in forma grafica o in forma di testo

· Gestione di un numero illimitato di mappe grafiche e livelli di zoom

· Segnalazioni configurabili e differenziabili in funzione di parametri quali: stato, indirizzo,   appartenenza geografica o tempo

· Registrazione di tutte le variazioni di stato con stampa di rapporti e statistiche

· Gestione di un archivio recente in forma di agenda e di un archivio generale per realizzazione di statistiche

· Contatore d’allarmi che può presentare l’evento in tempo reale abbinandolo alla visualizzazione grafica o ad una panoramica video

· Possibile visualizzazione di pellicole sovrapposte su grafiche locali in funzione del punto, dello stato e dell’ora

· La programmazione del sistema deve poter permettere l’acquisizione dei dati dei punti grazie al software di programmazione dei sottosistemi

· Differenti livelli d’accesso con più utenti e relativa gestione del cambio operatore

· Possibile implementazione di files audio per una più facile gestione del sistema

· Gestione degli allarmi in funzione delle priorità a loro assegnate e possibile raggruppamento degli allarmi in funzione della tipologia degli stessi

· In funzione dell’area di provenienza delle segnalazioni il sistema deve permettere di suggerire i comandi più indicati

· Il sistema deve potere permettere una postazione con 2 schermi (uno per i testi, il secondo per la visualizzazione grafica)

Caratteristiche del sistema Modulare:

· Il sistema deve permettere la connessione in rete di almeno 16 postazioni

· Possibile collegamento di 4 sottosistemi per postazione

· Ciascuna postazione può essere programmata come gestione sottosistemi, gestione dati o come postazione di lavoro del sistema

· Il sistema deve poter permettere dei collegamenti ridondanti nei confronti dei sottosistemi

· Gestione fino ad un massimo di 65000 punti di segnalazione

· Gestione e visualizzazione video di telecamere collegate direttamente al sistema o tramite matrice video

· Il sistema deve poter comandare delle telecamere autonome direttamente o tramite matrice

· Possibile scelta tra una prima visualizzazione in forma grafica o in forma di testo

· Gestione di un numero illimitato di mappe grafiche e livelli di zoom

· Segnalazioni configurabili e differenziabili in funzione di parametri quali: stato, indirizzo,   appartenenza geografica o tempo

· Registrazione di tutte le variazioni di stato con stampa di rapporti e statistiche

· Gestione di un archivio recente in forma di agenda e di un archivio generale per realizzazione di statistiche

· Contatore d’allarmi che può presentare l’evento in tempo reale abbinandolo alla visualizzazione grafica o ad una panoramica video

· Possibile visualizzazione di pellicole sovrapposte su grafiche locali in funzione del punto, dello stato e dell’ora

· La programmazione del sistema deve poter permettere l’acquisizione dei dati dei punti grazie al software di programmazione dei sottosistemi

· Differenti livelli d’accesso con più utenti e relativa gestione del cambio operatore

· Possibile invio di un allarme operatore

· Il sistema deve poter permettere la trasmissione congiunta di allarmi di priorità elevata ed allarmi d’inferiore priorità per una visualizzazione più completa degli stessi

· Le postazioni devono poter avere azioni differenziate e talune possono essere le uniche abilitate alla visualizzazione e gestione di particolari eventi o segnalazioni

· Possibile implementazione di files audio per una più facile gestione del sistema

· Gestione degli allarmi in funzione delle priorità a loro assegnate e possibile raggruppamento degli allarmi in funzione della tipologia degli stessi

· In funzione dell’area di provenienza delle segnalazioni il sistema deve permettere di suggerire i comandi più indicati

· Il sistema deve potere permettere una postazione con 2 schermi (uno per i testi, il secondo per la visualizzazione grafica)

· Navigazione grafica facilitata con possibile programmazione di pulsanti grafici per visualizzazione grafica immediata e possibile comando diretto sull’icona del punto visualizzato

· Possibilità di comandi automatici o semiautomatici in funzione del punto, del tipo d’evento o dell’ora

· Il sistema deve poter inviare SMS a cellulari o cerca persone, come pure poter inviare testi e mappe tramite fax.
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