Trasmissione dell’allarme IVA tra Telecamera e NVR :
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Telecamera con Analisi Video :
[image: ]                                             [image: ]

Se abilito sull’NVR la funzione MOTION sul canale di riferimento della mia telecamera, ogni allarme di Analisi Video della Telecamera verrà riconosciuto dall’NVR come un allarme MOTION e verrà attivata una NOTIFICA PUSH oltre alle funzioni programmate in caso di allarme (visione a monitor, attivazione uscita allarme, etc.) .
Questa funzione sarà sempre attiva fin tanto che sarà attiva l’Analisi Video a bordo Camera .
Se volessi disattivare l’analisi video a Bordo Camera, per evitare le notifiche push in specifici momenti (ad esempio se utilizzo la telcamera cone antintrusione da esterno e volessi evitare che ad impianto antintrusione disinserito vengano inviate) posso lavorare sull’ingresso d’Allarme della Telecamera creando un cambio di profilo  :
[image: ]
Nel profilo 1 programmo fino a 8 regole d’allarme, nel profilo 2 non programmo regole d’allarme .

Connessione Telecamera :
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[bookmark: _GoBack]L’INGRESSO ALLARME andrà connesso ad un’uscita della centrale Antintrusione che mi ripeta lo stato dell’impianto .

Se non fosse possibile connette un cavo supplementare alle telecamere per gestire il cambio profilo o recuperare lo stato del relè d’allarme bisognerà operare tramite dei modulo I/O di Terze parti .
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