Nel Configuration Manager creare un solo dispositivo (non tutti i vari encoder di un VIPX1600 ad esempio) puntando l’IP ADSL “ http://IP-ADSL “ e la porta esterna del DivarIP2000/6000/DLA (lasciare la 80 interna, di default).
Con solo la porta 80:
· Mi collego da Mobile tramite App VideoSecurity
· Mi collego con BVC: Live, REc, ecc;   no ricerca Forense

[bookmark: _GoBack]Per avere anche Audio, PTZ e FORENSE allora bisogna aprire le porte assegnate dal VRM (una per ciascuna telecamera) oppure creare una VPN che sblocca la porta 1756 per RCP+.
Per trovare le porte assegnate dal VRM alle telecamere:
· entrare su VRM da pagina WEB es.: http://192.168.0.112/dbg 
· selezionare Port Mapping, es.: http://192.168.0.112/showPortMapping.htm 
