	STATO DELLA MACCHINA
	BUZZER
	SEGNALAZIONE LED

	Normale
	Nessun suono
	Luce verde fissa

	Surriscaldamento
	1 Bip corto ogni 5 sec 
	Led rosso doppiolamp ogni 2 secondi

	Coperchio laterale aperto
	1 bip lungo ogni minuto
	Led rosso 1lamp ogni 2 secondi

	Mancanza rete elettrica ( solo con ups presente )
	2 bip corti ogni 30 secondi
	Led rosso 1lamp ogni 5 secondi

	Riscaldatore guasto  
	1 lungo bip ogni 30 secondi
	Rapido lamp del led rosso

	Livello fluido vuoto
	1 bip lungo & 1 corto ogni 5 minuti
	Led arancio lamp

	Livello fluido basso
	1 bip corto ogni 5 minuti
	Led arancio fisso

	Processo di riscaldamento guasto
	1 bip lungo per 30 sec e e brevi segnali acustici ogni 5 minuti
	Led rosso fisso


