Procedura per effettuare un aggiornamento corretto:
-	Aggiornare tramite config tool
-	Reset con il pulsante fisico dell’IVS
-	Reset con procedura telnet (leggermente diversa da quella dei videocitofoni): 
	1.	Start -> Esegui; 
	2.	telnet ip_IVS;
	3.	Alla richiesta di login, digitare il nome utente e la password, confermando con Invio 
	4.	Login: admin 
                Password: 7ujMko0admin (admin č la password di default - la password non viene mostrata durante la digitazione)
	5.	Digitare il comando: rm –f /mnt/mtd/Config/*   (apparirŕ un messaggio …is a directory)
	6.	Digitare il comando: rm –f /mnt/Backup/*
	7.	Digitare il comando: reboot
-	Attendere il riavvio dell’IVS e riconfigurarlo
