NOTA TECNICA: 
· con questo tipo di firmware l'ingresso 1 gestisce le regole IVS mentre l'ingresso 2 gestisce  lo smart motion detection (SMD).
Ovviamente non funzionano contemporaneamente, o usi il primo o usi il secondo.
