CONFIGURAZIONE 728 Ultra

1. Il codice instllatore di default è: 282828

2. Il codice utente principale è 474747

3. Inserimento ora

· Premere il tasto [ENTER] e poi il codice utente principale474747
·  Il tasto [ENTER] lampeggia

· Digitare il tasto [MEM].
· Inserire le 4 cifre dell’ora e minuti. Ad es. se sono le 09:17 inserire: 0917
4. Cambiare codice installatore:

· Si deve entrare in modalità programmazione decimale
· Premere il tasto [ENTER] sulla tastiera

· Digitare il codice installatore: 282828 + il tasto [7]
· La tastiera emetterà un doppio beep e i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggeranno

· Digitare il il numero 00: è la sezione relativa al cambio codice

· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare il nuovo codice 272727 il tasto [2ND] e il tasto [8]
· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare il tasto [CLEAR] una volta

· La tastiera emetterà un beep prolungato e i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggeranno

5. Configurazione codici per il programma esplod e relativa password

· Arrivare fino al punto in cui i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggiano
· Digitare il il numero 01: è la sezione relativa al codice pc e relativa password

· Digitare 0109  e sempre di seguito  1478. 
· La testiera emetterà un doppi beep. Il primo numero è il codice pc, il secondo la relativa password

· Digitare il tasto [CLEAR] una volta

· La tastiera emetterà un beep prolungato e i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggeranno

6. Configurazione numero della centrale sorveglianza (il numero presente in S.O)

· Arrivare fino al punto in cui i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggiano
· Digitare il il numero 04: è la sezione relativa alla prima parte del numero 

· Digitare il numero 04445054
· La testiera emetterà un doppi beep.

· Digitare il tasto [CLEAR] una volta

· La tastiera emetterà un beep prolungato e i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggeranno

· Digitare il il numero 05: è la sezione relativa alla seconda parte del numero 

· Digitare il numero 33 e il tasto [TBL] per sei volte fino a quando si sente un doppi beep

N.B.: ogni sezione può memorizzare fino a 8 tasti, poi si deve passare alla sezione successiva

· Si deve ripetere l’operazione per le sezioni 06 e 07 quindi:

· Arrivare fino al punto in cui i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggiano
· Digitare il il numero 06: è la sezione relativa alla prima parte del numero 

· Digitare il numero 04445054
· La testiera emetterà un doppi beep.

· Digitare il tasto [CLEAR] una volta

· La tastiera emetterà un beep prolungato e i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggeranno

· Digitare il il numero 07: è la sezione relativa alla seconda parte del numero 

· Digitare il numero 33 e il tasto [TBL] per sei volte fino a quando si sente un doppi beep

7. Configurazione codice di centrale

· Arrivare fino al punto in cui i tasti [ENTER] e [2ND] lampeggiano
· Digitare il numero 08: è la sezione relativa al codice centrale
· Digitare il codice centrale a 4 cifre per 2 volte consecutivamente: 1234 1234

· Digitare il tasto [CLEAR] tante volte fino a quando non si esce dalla modalità programmazione: il tasto [ENTER] smette di lampeggiare

8. Configurazione formato Contact ID

· Si deve entrare in modalità programmazione esadecimale
· Premere il tasto [ENTER] sulla tastiera

· Digitare il codice installatore: 272727 
· La tastiera emetterà un doppio beep e il tasto [ENTER] 

· Digitare il codice 038: è l’indirizzo relativo al formato telefonico 

· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare il numero 00
· La tastiera emetterà un doppio beep

9. Configurazione sopravvivenza – rapporto periodico di test. Se si usa il ponte radio in mancanza di linea telefonica, questa voce non deve essere configurata

· Arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Digitare 046: è l’indirizzo relativo al rapporto periodico di test

· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare 002 (sta per due giorni). 

· La tastiera emetterà un doppio beep

10. Configurazione ritardo entrata o ritardo uscita

· 049 e 050 sono gli indirizzi relativi rispettivamente al codice di uscita e al codice di entrata. Di default sono 60 secondi l’uno e 45 secondi l’altro.

· Per modificare i dati arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Digitare il codice relativo ed inserire il numero in secondi a tre numeri. Se si vogliono inserire 70 secondi si deve digitare 070.
11. Configurazione toni multifrequenza/DTMF e rapporto di trasmissione allarmi

· Arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Lo stato dell’accensione dei tasti determina quale funzione è abilitata. Devono essere accesi i tasti [7] relativo al tono multifrequennza  e [AWAY] relativo alla trasmissione via telefono delle segnalazioni

· Digitare 086 e premere il tasto [7] e [AWAY] e alla fine il tasto [ENTER]
12. Configurazione tasti antipanico, medico e fuoco e manomissione

· Arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Lo stato dell’accensione dei tasti determina quale funzione è abilitata. Devono essere accesi i tasti [1] antipanico, [2] medico, [3] fuoco  e i tasti [0] – [STAY] relativi alla trasmissione via telefono delle segnalazioni

· Digitare 088 e premere il tasto [1], [2], [3], [0] e [STAY] e alla fine il tasto [ENTER]
· Il tasto [MEM] è acceso e va lasciato accesso se non si mette la resistenza EOL per la segnalazione taglio linea su sensore

13. Configurazione raddoppio di zona ATZ

· Arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Lo stato dell’accensione dei tasti determina quale funzione è abilitata. Deve essere acceso il tasto [8] relativo al raddoppi tono ATZ.
· Digitare 090 e premere il tasto [8] e alla fine il tasto [ENTER]
14. Configurazione zone H24 per tamper centralina ed eventuale antimascheramento dei sensori.

· Arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Lo stato dell’accensione dei tasti determina quale zona è abilitata per trasmettere sempre l’allarme
· Digitare 100 e premere i tasti relativi alle zone da considerare H24 e alla fine il tasto [ENTER]
· La zona 3 configurata come H24 è dedicata alla segnalazione fumo/incendio

15. Interfacciamento con ponte RADIO/GPRS e configurazione PGM.

· Se c’è solo un uscita d’allarme si può inserire il relè anche nella sirena, altrimenti va programmata la PGM1 nel seguente modo:

· Arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Digitare 039 e premere i tasti [2ND] e [2ND]
· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare 040 e premere i tasti [2] e [AWAY]
· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare 042 e premere i tasti [2ND] e [2]
· La tastiera emetterà un doppio beep

· Se c’è da collegare l’acceso spento e l’allarme, il rele allarme và inserito nella sirena e un relè aggiuntivo va inserito nelle PGM1 così programmate:

· Arrivare fino al punto in cui il tasto [ENTER] lampeggia

· Digitare 039 e premere i tasti [2ND] e [2ND]
· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare 040 e premere i tasti [2] e [9]
· La tastiera emetterà un doppio beep

· Digitare 042 e premere i tasti [2ND] e [3]
· La tastiera emetterà un doppio beep

16. Alcuni funzionamenti

· Se il tasto [TBL] è acceso vuol dire che è presente qualche anomalia e per visualizzarle si deve premere il suddetto tasto. I tasti accesi corrispondono ad altrettante anomalie:

· [1] Batteria scarica o assente

· [2] Guasto alimentazione

· [4] Sirena scollegata

· [5] Sovraccarico uscita sirena

· [6] Sovraccarico uscita ausiliaria

· [7] Comunicazione telefonica fallita

· [8] Orologio interno da programmare

· [9] Tamper o guasto collegamento zona

· [10] Mancanza linea telefonica

· [11] Guasto linea incendio

· Per uscire premere il tasto [CLEAR]
· Se il tasto [MEM] è acceso vuol dire che c’è stato qualche allarme.  Premendolo si possono visualizzare quali zone sono andate in allarme.

· Per uscire premere il tasto [CLEAR]
17. Reset segnalazioni

· Ogni volta che siamo in presenza di una segnalazione, tamper centrale, tamper sensore, zona in allarme, antimascheramento o i tasti antirapina, si deve sempre ripristinare la situazione digitando il codice utente. 
18. Inserimento impianto

· Per inserire l’impianto il led verde deve essere acceso
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