
升级前查看设备版本号，版本号为17.17.x.x的，请按照升级顺序一升级
升级顺序一：
1、fx_16dv300_CleanALL_17.17.uot；升级后设备重启；
2、fx_16dv300_17.17_to_17.18.uot ；升级后设备重启；
3、fx_16dv300_17.18.1.15.uot ；升级后设备重启；
4、fx_3516dv300_st3.5.4_model.uot；升级完设备重启后，不同算法会自动格式化SD卡，期间请勿断电！
5、fx_16dv300_language_source.uot
6、fx_16dv300_hk_2.5.5.2.uot
7、6个升级包全部完成设备正常重启后再恢复出厂设置。


版本号为17.18.x.x的，请按照升级顺序二升级：
升级顺序二：
1、fx_16dv300_CleanALL_17.18.uot；升级后设备重启；
2、fx_16dv300_17.18.1.15.uot；升级后设备重启；
3、fx_3516dv300_st3.5.4_model.uot；升级完设备重启后，不同算法会自动格式化SD卡，期间请勿断电！
4、fx_16dv300_language_source.uot
5、fx_16dv300_hk_2.5.5.2.uot
6、5个升级包全部完成设备正常重启后再恢复出厂设置。


